\newacronym{crc}{CRC}{Cyclic Redundancy Check}
\newacronym{gui}{GUI}{Graphical User-Interface}
%\newacronym{poti}{Poti}{Potentiometer}
\newacronym{stft}{STFT}{Short Time Fourier Tranformation}
\newacronym{fft}{FFT}{Fast Fourier Transformation}
\newacronym{ifft}{IFFT}{Inverse Fast Fourier Transformation}
\newacronym{dft}{DFT}{Diskrete Fourier-Transformation}
\newacronym{akf}{AKF}{Autokorrelationsfunktion}
\newacronym{id}{ID}{Identifikator}
\newacronym{pga}{PGA}{Programmable Gain Amplifier}
\newacronym{adc}{ADC}{Analog to Digital Converter}
\newacronym{dac}{DAC}{Digital to Analog Converter}
\newacronym{cpu}{CPU}{Central Processing Unit}
\newacronym{ip:intellectualproperty}{IP}{Intellectual Property}

\newacronym{led}{LED}{Light-Emitting Diode}
\newacronym{pll}{PLL}{Phase-Locked-Loop}
\newacronym{dma}{DMA}{Direct Memory Access}
\newacronym{fifo}{FIFO}{First In First Out}
\newacronym{ram}{RAM}{Random Access Memory}
\newacronym{fpga}{FPGA}{Field-Programmable Gate Array}
\newacronym{3D}{3D}{Dreidimensional}
\newacronym{ic}{IC}{Integrated Chip}
\newacronym{dsp}{DSP}{Digital Signal Processor/Processing}

\newacronym{cordic}{CORDIC}{Coordinate Rotation Digital Computer}

% Sprachen
\newacronym{vhsic}{VHSIC}{Very High Speed Integrated Circuit}
\newacronym{vhdl}{VHDL}{\acrshort{vhsic} Hardware Description Language} 
\newacronym{hdl}{HDL}{Hardware Description Language}
\newacronym{tcl}{Tcl}{Tool Command Language}

% Signalnamen
\newacronym{i2s:ws}{WS}{Word Select}
\newacronym{i2s:data}{SD}{Serial Data}
\newacronym{i2s:lrclk}{LRCLK}{Left/Right Clock}
\newacronym{i2c:data}{SDA}{Serial Data}
\newacronym[see={scl,clk}]{sck}{SCK}{Serial Clock}
\newacronym[see={sck,clk}]{scl}{SCL}{Serial Clock Line}
\newacronym[see={scl,sck}]{clk}{CLK}{Clock}
\newacronym{miso}{MISO}{Master In Slave Out}
\newacronym{mosi}{MOSI}{Master Out Slave In}
\newacronym{notchipselect}{$\overline{\text{CS}}$}{Chip Select}
\newacronym{notslaveselect}{$\overline{\text{SS}}$}{Slave Select}
\newacronym{notclatch}{$\overline{\text{CLATCH}}$}{Clock-Latch}
\newacronym{clockpolarity}{CPOL}{Clock Polarity}
\newacronym{clockphase}{CPHA}{Clock Phase}
\newacronym{gpio}{GPIO}{General Purpose Input/Output}

% Protokolle, Busse
\newacronym{uart}{UART}{Universal Asynchronous Receiver Transmitter}
\newacronym{i2s}{I$^\text{2}$S}{Inter-IC Sound}
\newacronym{i2c}{I$^\text{2}$C}{Inter-IC Control}
\newacronym{spi}{SPI}{Serial Parallel Interface}%TODO prüfen %laut Motorola 
\newacronym{tdm}{TDM}{Time Division Multiplexing}
\newacronym{axi}{AXI}{Advanced eXtensible Interface}
\newacronym{amba}{AMBA}{Advanced Microcontroller Bus Architecture}

\newacronym{demo}{WlAwdauw}{Wirklich langes Akronym, welches dann auch umgebrochen wird}

\newacronym{lsb}{LSB}{Least Significant Bit}
\newacronym{msb}{MSB}{Most Significant Bit}

\newglossaryentry{ex}{name={Beispiel},description={Exemplarische Ausführung zur Veranschaulichung eines bestimmten Sachverhaltes oder einer Idee. Häufig hilfreich zum Erlernen neuer Fähigkeiten.}}

\newabbreviation[description={statistical pattern recognition technique}]{svm}{SVM}{support vector machine}
\newabbreviation[description={Beispielsweise}]{bspw}{bspw.}{beispielsweise}

\newglossaryentry{alpha}{type=symbols,name={alpha},symbol={\ensuremath{\alpha}},description={Quisque ullamcorper placerat ipsum.}}
\newglossaryentry{beta}{type=symbols,name={beta},symbol={\ensuremath{\beta}},description={Cras nibh.}}
\newglossaryentry{gamma}{type=symbols,name={gamma},symbol={\ensuremath{\gamma}},description={Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices.}}
\newglossaryentry{emptyset}{type=symbols, name={leere Menge},symbol={\ensuremath{\emptyset}},description={Die leere Menge}}